%---- Limite de base du signal (trois couleurs R V B) par défaut
50	200;	50	230;	50	230
%---- Pas d'échantillonage en temps (minutes) par défaut
60
%---- Nombre de carreau suivant x et y 186 représente le nombre d'heure sur une feuille par défaut
84 100
%---- recul des points de calage par défaut
1 1
%---- échelle des carreau en heure et cm par défaut
2 2
%---- Calage en hauteur par défaut
0 0 0
%----- couleur des points récupérés [255 0 0] rouge et couleur des points supprimés [0 255 0] vert par défaut
0 255 0;255 120 255
%----- dossier de sauvagarde des images par défaut ( \ correspond au répertoire courant) ou c:\temp ...
Images\
%----- date de la feuille par défaut
01-jan-1974
%----- Commentaire par défaut
Zéro des cartes marines, heure légale
%----- Date et Heure de pose de la feuille par défaut
01-jan-1901 00:00:00
%----- Valeur notée à la pose de la feuille par défaut
-9999
%----- Date et Heure de retrait de la feuille par défaut
01-jan-1901 00:00:00
%----- Valeur notée au retrait de la feuille par défaut
-9999
%----- décalage en heure par défaut
0
%----- décalage en hauteur par défaut
0 0
%----- Numéro de digitalisation par défaut
1
%----- Calcul des points gardés en temps réel choix 0 ou 1 (seul les pixels gardés sont récupérérs mais cela consomme du temps)
0
%----- Zoom personnel pour les 5 points de calage
20 140 0 120
20 140 1350 1450
20 140 1550 1650 
2780 2880 1550 1650 
2780 2880 0 120
%----- Nombre de zooms pour la vérification
10
%---- nombre de pixels sur la largeur sur laquelle les polylignes automatiques à +-3 rms sont créées
1 30 3
%---- 
0
